中央空调采购及安装项目用户需求

1. **项目说明**
2. 项目名称：中山市退役军人事务局中央空调采购及安装
3. 项目地点：中山市石岐区中山二路57号

3、采购单位：中山市退役军人事务局

4、采购方式：询价

**★供应商需根据第二条“项目内容清单”对空调设备、材料和安装调试两项分别报价**

5、★供应商资格：投标供应商需入选广东省或中山市政府定点空调维修和保养服务资格中标供应商，投标时需提供相关证明文件，证明文件随报价文件一起提交。

6、★本项目投标最高上限价为：￥10.49万元（包含空调设备、材料和安装调试）

**二、项目内容清单**

**（一）空调设备（格力中央空调）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型\区域 | 匹数 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 主机 | 16匹 | GMV-400WM/B1 | 台 | 1 |  |
| 内机 | 5匹 | GMV-NR125T/A | 台 | 2 |  |
| 内机 | 3匹 | GMV-NR71PL/B | 台 | 2 |  |
| 控制器 |  |  | 个 | 4 |  |

**★空调设备预算6.17万元，报价不得超过此金额，否则报价无效**

**（二）材料、安装调试**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| **主机安装** | 室外机 | 1 | 台 | 安装 |
| **吊装主机** | 室外机 | 1 | 台 | 吊上6楼 |
| **风管机安装** | 室内机 | 4 | 台 | 安装 |
| **铝合金单层百叶送风口** | 900\*150 | 12 | 个 | 烤白漆、安装 |
| **铝合金单层百叶回风口（滤网门铰式）** | 1100\*250 | 4 | 个 | 烤白漆、过滤网 |
| **无磷紫铜管** | Φ28.05 | 30 | 米 |  |
| Φ19.05 | 40 | 米 |  |
| Φ15.88\*1.0mm | 50 | 米 |  |
| Φ12.7\*0.8mm | 50 | 米 |  |
| Φ9.5\*0.8mm | 50 | 米 |  |
| **保温加厚型** | Φ28.05 | 30 | 米 |  |
| Φ19.05 | 40 | 米 |  |
| Φ15.88\*1.0mm | 50 | 米 |  |
| Φ12.7\*0.8mm | 50 | 米 |  |
| Φ9.5\*0.8mm | 50 | 米 |  |
| **分歧管** |  | 4 | 套 |  |
| **PVC冷凝水排水管** | Φ25mm | 35 | 米 |  |
| **温控器及室内机信号线** | PVC1\*2 | 40 | 米 |  |
| **信号线保护管** | Φ20mm | 40 | 米 | （含保温） |
| **加注雪种** | R410A | 1 | 台 |  |
| **铜管吊码及五金杂件钢材** | L3\*30 | 1 | 项 |  |
| **系统抽真空** | 链接主机前完成 | 1 | 项 |  |
| **乙炔** | 试压前使用 | 1 | 项 |  |
| **氮气** | 试压前使用 | 1 | 项 |  |
| **系统试压、冲洗** | 铜管安装完后试压 | 1 | 项 |  |
| **系统整体调试** | 安装完成 | 1 | 项 |  |
| **主机供电线** | 国标10M380V | 50 | 米 |  |
| **内机供电线** | 国标2.5M220V | 50 | 米 |  |
| **供电线线管** |  | 50 | 米 |  |

**★材料、安装调试预算4.32万元，报价不得超过此金额，否则报价无效。**